# **พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลา**

#  **Shapefile Name** : Erosion58.Shp

 **Shapefile Description** : พื้นที่กัดเซาะชายฝั่งทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ข้างเคียงบริเวณอ่าวไทย

 **Feature Class** : Line

 **Data Source** : ภาพถ่ายดาวเทียม Google Earth 2015

 : สำรวจภาคสนาม เดือน เมษายน 2558

 **Arc Attribute Tables :** Erosion58**.**dbf

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Item Name** | **Data Type** | **Item Description** |
| Id | N,6 | รหัสพื้นที่ |
| Length | N,12,3 | ระยะทาง (ความยาว) แนวกัดเซาะ (เมตร) |
| Site | C,150 | พื้นที่ หมู่บ้านที่เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง |
| Rate\_M\_Y | C,30 | อัตราการกัดเซาะ (เมตร/ปี) |
| Status | C,70 | ระดับความรุนแรงของการกัดเซาะ |
| Start\_y | C,10 | ปีที่เริ่มเกิดการกัดเซาะ |
| Protect | C,100 | มาตรการป้องกันการกัดเซาะที่มีอยู่ |

#  **คำอธิบาย**

|  |
| --- |
| **ระดับความรุนแรงของการกัดเซาะ** |
| ชายฝั่งกัดเซาะไม่รุนแรง (1.01 - 2.00 เมตร/ปี) |
| ชายฝั่งกัดเซาะรุนแรงน้อย (2.01 - 3.00 เมตร/ปี) |
| ชายฝั่งกัดเซาะรุนแรงปานกลาง (3.01 - 4.00 เมตร/ปี) |
| ชายฝั่งกัดเซาะรุนแรง (4.01 - 5.00 เมตร/ปี) |
| ชายฝั่งกัดเซาะรุนแรงมาก (> 5.00 เมตร/ปี) |